
电力电子技术复习题
简答题 
写出下列电力电子器件的中文名称、电气符号，并注明他们属于电流控制还是电压控制。

A.GTO

B.LTT

C.SCR

D,IGBT

E.MOSFET

问答题
1.交—交变频的特点是什么？其换流方式属于哪一种？常用的算法是什么？

2.在逆变电路中，单相桥式电流型并联谐振逆变电路采用的是什么换流方式？要满足什么的条件？为什么？

3.一个变流电路要实现有源逆变的条件是什么？造成逆变失败的原因主要有哪些？哪种整流电路不能实现有源逆变？

4.简述图示电路属于哪种斩波电路？图中L及VD的作用是什么？
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5.简述实现有源逆变的两个条件是什么？
6.交流调压电路和交流调功电路的区别是什么？它们分别适用于驱动或控制什么负载？

7.简述晶闸管整流电路对触发脉冲的要求。

8.简述GTR基极驱动电路的功能：

9.晶闸管整流电路中的脉冲变压器有什么作用？

10.简述晶闸管有源逆变的条件？

11.PWM调制中的“自然采样法”和“规则采样法”的特点是什么？说明其优缺点。三相SPWM逆变器应采取那种调制方式，为什么？

计算题

1.一个额定电流为100A的晶闸管，在流过如图所示波形的电流不时，不考虑安全裕量，允许所流过的电流平均值为多少？ 
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2.有一晶闸管直流电动机系统，整流装置为三相全控桥，交流侧U2 =100V，整个回路总阻抗（变压器直流电阻、电枢回路电阻、变压器漏抗击接线电阻）为5[image: image3.wmf]W

，其中XB=2[image: image4.wmf]W

。 

a)当α=60°时，电机反电势为33.5V，求此时的Id 值及[image: image5.wmf]g

值。
b)在线电压的轮廓上画出[image: image6.wmf]a

=30o 时的ud及uVT3的波形。
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3.有一单相交流调压电路，电路参数如下：
Ui =100V，R=3Ω，L=100mH。求：

1本电路所用的电力电子器件名称是什么？它的额定电流是如何定义的？
2）试分别画出α=30°及α=75°时的输出电压Uo稳态波形。
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4.一台由220V供电的自动恒温功率为1kW的电炉，采用单相半控桥整流电路。通过计算选择晶闸管和续流二极管的型号。
5.某感性负载采用带续流二极管的单相半控桥整流电路，已知电感线圈的内电阻Rd=5Ω，输入交流电压U2=220V，控制角α=60°。试求晶闸管与续流二极管的电流平均值和有效值。

论述题
1.试以三相全控桥式反并联电路为例，分析α＝β工作制的主电路的工作原理。
2.并联谐振型逆变电路利用负载电压进行换流，晶闸管交替频率与负载回路的谐振频率应满足什么条件？负载电压ua什么样的波形?

3.单极性单项桥式SPWM逆变器如图所示，试问：

1）通常载波采用什么波形？

2）调制信号采用什么波形？

3）在阻感负载下，说明调制信号为一个整周期内电路的工作过程。

4）该逆变器为电压型还是电流型？ 
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