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一，通讯结构
二，界面
三，通讯协议
四，数据存储
一，通讯结构

二，界面显示
需要显示的内容如下：
1，当前时间
2，运行时间(从接收到运行启动命令开始计时，到接收到运行停止命令结束)
3，最小电压值
4，最大电压值
5，总电压
6， 总SOC值
7，主电流值
8，充电电压。(如果有收到此数据则显示，超过1S没收到数据则显示栏为空)
三，通讯协议
1，
通信采用CAN V2.0协议，扩展ID(29bits),通信波特率250kbps
关于CAN通讯协议，参看CAN-BUS2.0协议规范
通信中只用数据帧，不使用远程帧，一帧数据长度固定为8字节，数据含义由功能码定义
PC端ID: 0x100000xx,
ID号的低8位为功能码，具体定义查看动能码定义
2，
   数据域格式定义
   对于同一功能码数据小于等于8字节，格式如下
	Data7
	Data6
	Data5
	Data4
	Data3
	Data2
	Data1
	Data0


Data0:数据域有效数据长度，不包括Data0自身
Data1~Datax：有效数据
Data(x+1) ~Data7: 0xff 
对于同一功能码数据大于8字节，数据需要进行分包
分包格式:
第一帧：
	DATA7
	DATA6
	DATA5
	DATA4
	DATA3
	DATA2
	DATA1
	DATA0


DATA0~DATA1:   0x55 0xCC  帧头
DATA2~DATA3：  有效数据总字节数,有效数据从第二帧数据开始
DATA4:          数据包总帧数，包含第一帧
DATA5~DATA7:


保留
3，功能码定义
数据域超出8字节的，数据将分包传输，分包后不满8字节的数据包，用0xff填充
1， 主电流(0x01)
数据域中字节排序是从低到高排序
单字节: xx  16进制表示的8位任意数据
       xxn 多个单字节数据，数据并不具备组合意义 
半字： L H    表示由两个字节构成的数据L为字低8位，H为高8位
字：  L L H H  表示由四字节构成的数据：L为低H为高  
	功能码
	数据域

	0x01
	04 L L H H


       DATA0：04：数据域有效数据有4字节，不包含自身
       DATA1~DATA4：L L H H  float数据类型的4字节数据(小端模式)，单位A
2， 充电电压(0x03)
	功能码
	数据域

	03
	04 L L H H


DATA0：04 数据域4个字节
DATA1~DATA4：L L H H  float数据类型的4字节数据(小端模式)，单位V
3， 读电池PACK温度(0x04)
	功能码
	数据域

	04
	05 xx L L H H 


DATA0：05 数据域5个字节
DATA1:  xx 电池PACK包编号
DATA2~DATA5：L L H H  float数据类型的4字节数据(小端模式)，单位℃
4， 读环境温度(0x06)
读取整车温度
	功能码
	数据域

	06
	04 L L H H


DATA0: 04 数据域含4个字节
DATA1~DATA4：L L H H  float数据类型的4字节数据(小端模式)，单位℃
   5  单体电池电压(0x07)
	功能码
	数据域

	07
	06 xx L H L L H H


     DATA0：06数据域含6个字节
 DATA1： xx PACK号
DATA2~DATA3： L H 电池号(小端模式)
DATA4~DATA7: L L H H 单体电池电压  float数据类型的4字节数据(小端模式)，单位V
6  SOC值(0X08)
	功能码
	数据域

	07
	05 xx L H L H


      DATA0：05数据域含5个字节
 DATA1： xx PACK号
 DATA2~DATA3： L H 电池号整数类型(小端模式)
 DATA4~DATA5:  L H 单体电池soc值,整数类型(小端模式)  单位（%）
7  最小电压单体电池(0x09)
	功能码
	数据域

	09
	06 xx L H L L H H


      DATA0：06数据域含6个字节
 DATA1： xx PACK号
DATA2~DATA3： L H 电池号(小端模式)
DATA4~DATA7: L L H H 单体电池电压  float数据类型的4字节数据(小端模式)，单位V
8  最大电压单体电池(0x0a)
	功能码
	数据域

	0A
	06 xx L H L L H H



  DATA0：06数据域含6个字节
 DATA1： xx PACK号
DATA2~DATA3： L H 电池号(小端模式)
DATA4~DATA7: L L H H 单体电池电压  float数据类型的4字节数据(小端模式)，单位V
9  总电池数(0x0b)
	功能码
	数据域

	0B
	03 L H 


      DATA0：03数据域含3个字节
DATA2~DATA3： L H 电池号(小端模式)
10, 总电压(0x0c)
	功能码
	数据域

	0C
	04 L L H H 


       DATA0：04数据域含4个字节
       DATA1~DATA4: L L H H 电池总电压  float数据类型的4字节数据(小端模式)，单位V
11 总SOC(0x0d)
	功能码
	数据域

	0D
	02 L H 


       DATA0：02数据域含2个字节
       DATA1~DATA2: L H 电池总soc  整数类型的2字节数据(小端模式)，单位（%）
 12 运行启动和运行停止(0x0e)
	功能码
	数据域

	0E
	01 xx 


       DATA0: 01数据域含1个字节
       DATA1 :xx，运行启动和停止功能位，0x01 启动，0x02停止 
四，数据存储
将需要保存的数据保存为EXCEL文件
需要保存的数据:
1,单体电压
2,SOC值
3,主电流
保存按接收顺序依次保存
SOC值和单体电压需要按照PACK号和电池号区分保存，
格式如下：
假设有两个PACK，每个PACK有2个电池
	电流(A)
	PACK#1
	 PACK#2

	xx
	B#1
	B#2
	B#1
	B#2

	xx
	VOL(V)
	SOC(%)
	VOL(V)
	SOC(%)
	VOL(V)
	SOC(%)
	VOL(V)
	SOC(%)

	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	Xx

	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	Xx


5，完整数据帧

一条完整数据帧由帧起始域，帧数据域构成
帧起始域由两个字节的0X55构成
帧数据域即MODBUS的ADU域
客户机/服务器通过帧起始域和ADU域中的地址码来同步传输
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